**有效磁导率**

