**平板电脑**

天拓 TPC-1040S

 **「产品介绍」**

工业级10.4"、12.1、"15.1"真彩液晶显示屏，分辨率800x600，最高支持1024x768

内建Intel凌动N270 1.6GHz低功耗无风扇处理器

硬盘采用独特抗震设计

触控屏幕采用高温四线电阻式，点击次数可达3500万次

12V直流电源输入，防脱落航空插头，满足工业现场供电

电源提供突发电流保险设计防止因电流过大导致元件损坏

铝合金面板及壳体，主动式散热设计，使其适用于各种恶劣场合不间断工作

**「产品参数」**

1. 工业级液晶屏（亮度300cd/m²）.
2. 四线电阻式触摸屏
3. Intel凌动N270主频1.6GHz处理器功率2.5W无需风扇
4. 1G DDR2 SDRAM内存，最高可升级至2GB
5. 1 x RJ45 RTL8101E 10~100M自适应网卡
6. 显卡内建Intel GMA950显示核心, 224MB共享显存
7. RTL ALC662 音频控制器,LINE-out和MIC-in端口
8. 1个RS232,可扩充2~6个
9. 6个USB 2.0
10. 1个并口，支持SPP/EPP/ECP模式
11. 支持VGA内置接口连接解码板，适合一体机减低LVDS屏的成本价格
12. 支持断电开机
13. 采用CPU无风扇设计,整板功耗不超过15W

**「产品参数」**

|  |  |
| --- | --- |
| 型号： | TPC-1040S |
| 工作温度： | 0℃-50℃ |
| 储存温度 | -20-60℃ |
| 存储湿度 | 10-90%，40℃，无冷凝 |
| 外形尺寸（mm） | 315x225x85 |
| 开孔尺寸（mm） | 285x202 |
| 重    量 | 3.5Kg |
| 面板防护 | 前面板符合NEMA 4/IP 65标准防护等级认证 |
| 外观颜色 | 黑色和银灰色（可选） |