机架式翻转屏

天拓 TT-JP19PS



**「产品介绍」**

· 1U高度的滑轨翻转显示器，安装使用方便，节省空间。

· 19＂标准机架安装结构

·液晶低辐射的特性，画面不闪动，比起传统的 CRT，可减少对人体的伤害。

**「产品参数」**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 型 号 | TT-JP19PS | |
| 液 晶 显 示 屏 | 显示屏类型 | XGA TFT | |
| 可视面积 | 19" | |
| 分辨率 | 1600×1200 | |
| 亮度 | 350cd/ m² | |
| 对比度 | 500 ：1 | |
| 像素间隔 (mm) | 0.294(H) × 0.294(W) | |
| LCD MTBF | > 50,000 小时 | |
| 电压输入 | +10V DC ～ +15V DC | |
| 电 源 | 输入电源(AC） | 100～240V AC | |
| 使用寿命 MTBF | > 100,000 小时 （ 25℃） | |
| 对外  接口 | PC 信号连接端口 | HDB15F 标准接口 | |
| 机身（壳）接地端 | M4x5,组合螺钉 | |
| PC 端口数量 | 1 | |
| 支持热插拔 | 增加或移除主机而无需关闭电源 | |
| 外壳 | 黑色（可选），钢质 | |
| 机身尺寸 | 520mm×446mm×45mm |
| 机柜安装深度 | 550mm～1000mm | |
| 工作温度 / 贮藏温度 | 0 ～ 50 ℃ /-20 ～ 60 ℃ | |
| 湿度 | 0 ～ 80%, 不凝固 | |