**工控小型机**

**天拓 MPC-8102S**



**产品特性：**



·8"LCD液晶显示便携式一体化工作站  
·高强度拉手结构，兼故桌面型，内置带风扇、高性能工业电源  
·ISO9001/CE／FCC等认证保障  
·优越的抗冲击、抗震、抗电磁干扰能力

· MPC-8102便携式机箱在紧凑结构中提供了8"LCD 液晶显示器  
· 结合了传统机箱与工作站的优点,方便用户使用  
·配有高性能、自带风扇的工业电源，散热更合理良好的扩展空间体现了整体性 能的优异，整机排除了母板加长卡结构。采用MINI ITX 母板平台，设计更紧凑，故障率会降低，整体可靠性能更高。

·可广泛用于教育、医疗、通讯、网络、交通、经侦、石油、多媒体等各个行业

**产品规格：**

驱动架：                   提供1个3.5"硬盘位

光驱： 提供一个前置DVD光驱

USB接口：               前置1个标准USB接口

拉手； 上有塑胶拉手方便携带

开关：                     电源开关、复位开关

指示灯：                   Power ON／OFF与HDD LED

机内配置：

CPU：I3 2330M 主频2.2GHZ 双核4线程

内存：4G DDR3 1333 最大支持16G

硬盘：1T希捷台式硬盘

主板：HM67芯片组工业主板 MINI ITX系列

电源：全汉1U服务器电源

扩展：PCIE-16X \*1

光驱：DVD 刻录

网卡：千兆集成网卡

电源：                       PS-250W  
输入电压：              100V~240V

\*可定制添加功能：电池，WIFI，蓝牙

**LCD：**

显示：                      8"TFT LCD

最佳分辨率：           800X600（可选1024X768分辨率）

亮度：                       450（cd/m2）

可视角度：               L/R/U/D:50/50/15/35

**结构：**

机箱构造：                   高强度便携设计/桌面型，可定制LOGO。

颜色：                       黑色（可OEM）

机箱设计尺寸 360\*240\*190（240带拉手高度）mm

**环境：**

工作温度：              -10° C~50°C

相对湿度：             10-95％@40℃(非凝露)

抗冲击系数：         10G加速度(峰-峰加速度，持续11ms)

抗震系数：              5-17Hz，0．1"双峰位移；17-500Hz，1．5G峰-峰加速度

安全：                 CE／FCC认证

电磁干扰：              符合FCC／VDE  A级标准