LZC-20型沥青混合料抽提仪安全使用注意事项

1．仪器安装就位时,应使仪器保持水平位置；

2．仪器应设置安全可靠电气接地线；

LZC-20型沥青混合料抽提仪安全使用注意事项

3．使用前应检查高速传动平带松紧程度.正常情况下每3个工作日检查一次,通过拉紧螺杆进行适当调整；

4．开机前,应手动盘车无误后,用手动试机按钮点动设备,如无误,方可正常操作设备；

5．离心轴为逆时针方向旋转.如相序错指示灯亮,须调整电源三相接线,否则操作无法正常进行；

6．设备运转前,须确保冷却水正常供给,否则自动操作无法进行(同自动操作联锁)；

LZC-20型沥青混合料抽提仪安全使用注意事项

7．离心机运转中途停止时,须关闭电源,取出离心筒,清理残物.严禁带负荷启动离心系统,否则将损坏离心轴系统；

8．离心轴停止运转前,严禁打开收集槽盖；

9．装、取离心筒时,必须关掉电源；

10．定期排放溶剂回收室内高浓度沥青混合液。