LHC-2型电脑沥青混合料恒温式车辙试验机安装调试：

1、该设备在经过开箱检查无误后，将主机安放在试验室的适当部位，应打上地脚螺钉。

2、在电源插头插入三相四线插座前，整机必须可靠接地，然后插上插头。

LHC-2型电脑沥青混合料恒温式车辙试验机安装调试

3、计算机与控制仪表相连，然后与主机通过连接线连接，插上电源，打开控制仪器总开关，在计算机上安装试验软件。

4、将试件放在操作台上，用锁紧机构锁紧，然后旋转千重斤顶，使试验轮接触试件。

5、将位移传感器安装，固定好。

LHC-2型电脑沥青混合料恒温式车辙试验机安装调试

6、试验软件的操作：

（1）进入软件操作界面后先点击参数设置一项，输入工程名称、试验编号、试验单位、次数、试验人等。

（2）点击试验监控，设置串口（一般为串口1）和位移频偏后，点击设置一项。

（3）然后点击“打开电灯”恒温箱内灯亮，接着点击“打开风扇”可听到鼓风机鼓风的声音，然后点击“空气加热”恒温箱内空气开始升温。

（4）经过一段时间加热，当软件上温度显示为60℃±0.5℃并且温度恒定后，点击“启动电机”试验开始，60分钟后，试验自动停止。

（5）点击“试验结果”计算结果，并点击“数据保存”则数据已经保存，然后打印试验报告，试验结束。