电热鼓风干燥箱使用方法及注意事项

使用方法：

1、合上电源。

2、打开仪器电源开关到“ON"。

3、取下保护罩，将测量/设定拨向“设定"，旋至所需温度(顺时针增大，反之减小)，后拨向“测量"，盖上罩。

4、如需鼓风请将其打至“ON"。

5、选择加热功率“LOW"或“HIGH"(“HIGH"全功率加热，升温快)。

6、当温度到预定值，红绿灯交替工作，温度值以箱顶温度计为准。

7、调好温度后打开箱门，放入试样，关好门，记好时间。

8、用后将各开关关闭，最后断开电源。

电热鼓风干燥箱使用方法及注意事项

使用注意事项：

1、干燥箱设备属大功率高温设备，使用时要注意安全，防止火灾、触电及烫伤等事故。

2、严禁干燥易燃易爆及酸性物品。样品放置时不能堵塞风道及排气孔，干燥时应逐步缓慢升温。

3、电热鼓风干燥箱附近严禁放置易燃易爆物品(如有机溶剂、高压气瓶等)、酸性及腐蚀性物品。

4、使用时不得超过额定温度，以免损坏加热元件。

5、经常清除箱内残留物，保持干燥箱清洁。

6、定期检查电路系统是否连接良好。电热鼓风干燥箱使用方法及注意事项