混凝土单卧轴搅拌机操作步骤

1、启动前首先检查旋转部分与物料是否有刮碰现象，如果有刮碰现象应及时调整。

2、清理料筒内的杂物

3、启动前应将筒体限位，方能启动。

4、搅拌轴旋转方向按筒体端面标记所示。

5、装入的混凝土物料必须清楚金属或其他杂物。

6、根据搅拌时间调整搅拌器的定时，只有必须断电情况下调整。

7、按动启动按钮，主轴便带动搅拌铲运转。

8、达到调定时间后自动停车。

混凝土单卧轴搅拌机操作步骤

9、卸料时应先停机，打定销，搬动手柄使物料筒旋转到一定位置，再使缩进销定位旋转主轴，使拌 合料排出筒外。

10、拌合料排净后使筒体复位，将搅拌筒用锁定销定位。

11、清洗物料筒可将水倒入料筒使主轴旋转进行冲洗，也可用干砂清洗

混凝土单卧轴搅拌机保养与维护

(1) 根据使用情况对轴承部件定期润滑，减速箱润滑参照其产品使用说明书。

(2) 定期检查机器的密封情况，发现有漏浆处应及时坚持密封垫的质量。

(3) 经常检查铲片的紧固情况，如有松动应及时拧紧。

(4) 经常检查电器控制系统是否接触良好和干燥。

(5) 搅拌机经长期使用后，铲片与搅拌桶要磨损，根据磨损情况进行调整或更换。混凝土单卧轴搅拌机操作步骤