水泥混凝土标准养护箱使用说明书

使用说明：

1、 将仪器置于通风干燥的环境下，安放平稳检查箱门开关是否灵活。

2、将面板按钮全部置于OFF。

3、 向水箱内加水至末层搁架以下。

4、 将插头插入具有良好接地的220V插座中。

5、 调节温湿度控制器按钮设定所需要的数值。

6、 依次按动电源，制冷、制热、加湿按钮，仪器随即进入工作状态。

当需要某项功能停止工作，可将相应的按钮置于OFF即可。建议：当箱内温度达到设定温度，而室内温度也高于设定温度时，可只选制冷工作，将加热功能键置于oFF。当箱内温度低于设定温度时而室内温度也低于设定温度时，可只选择加热工作将制冷键置于OFF。当环境温度在设定温度上下波动时，应选择制冷与加热同时工作。合理使用设备，将使设备的使用寿命大大提高。