UJZ-15型砂浆搅拌机使用说明书

操作使用

砂浆搅拌机启动前首先检查旋转部分与料筒是否有刮碰现象，如有刮碰现象应及时调整。

2、清理料筒内的杂物。

3、砂浆搅拌机启动前应将筒底限位，方能启动。

4、砂浆搅拌机搅拌轴旋转方向应按简体端面标记所示。

5、装入的砂浆物料必须清楚金属或其他杂物。

6、根据搅拌机时间调整搅拌器的定时，注意必须在断电情况下调整。

7、按启动按钮，主轴便带动搅拌铲运转。

8、砂浆搅拌机达到调整时间后自动停车。

9、预料时应先停机，打开定销，搬动手柄使料筒旋转到一定位置，再使定销定位旋转主轴，使拌合物排出筒外。

10、拌合物排净后手动使筒板体复位，将搅拌筒用锁定销定位。

11、清洗料筒可将水倒入料筒内使主轴旋转进行冲洗也可用干砂清洗。

UJZ-15型砂浆搅拌机使用说明书

保养与维修

1、根据使用情况对轴承部件定期润滑，减速箱润滑参照其他产品使用说明书。

2、定期检查机器的密封情况，发现有漏浆处应及时检查密封垫的质量。

3、经常检查铲片的紧固情况，如有松动应及时拧紧。

4、经常检查电器控制系统是否接触良好和干燥。

5、搅拌机经长期使用后，铲片与搅拌筒要磨损，根据磨损情况进行调整或更换。

6、在搅拌过程中切勿将手和棒物状插入筒内以免发生危险。UJZ-15型砂浆搅拌机使用说明书