恒温水浴锅的日常维护及保养

正确保养恒温水浴锅，如果规范地遵照以下几条，那么将大大延长水浴锅的寿命。

1、恒温水浴锅设备内表面应该无水珠存在，设备外表面应该光亮整洁，没有污迹。

2、每次使用水浴锅设备结束后，将水浴锅的水放干净，用毛刷将水浴锅内的粗杂物轻轻刷掉，并清去锅内。用细软布将水浴锅内外表面擦净，再用清洁布擦干。

3、水浴锅每次使用完毕，立即清洁仪器。

4、水浴锅内切勿无水或水位低于电热管，以防电热管爆损。

5、水浴锅在使用时，必须可靠接地，水不可溢入控制箱内。

恒温水浴锅的日常维护及保养

6、每月进行一次水浴锅仪器的维护检查，并及时填写维护记录。

7、水箱应放在固定的平台上，仪器所接电源电压应为220V，电源插座应采用三孔安装插座，并必须安装地线。

8、加水之前切物接通电源，而且在使用过程中，水位必须高于不锈钢隔板，切勿无水或水位低于隔板加热，否则会损坏加热管。

9、如恒温控制失灵，可将控制器上的银接点用细砂布擦亮即可工作。

10、注水时不可将水流入控制箱内，以防发生触电，使用后箱内水应及时放净，并擦拭干净，保持清洁以利延长使用寿命。

11、最好用纯化水，以避免产生水垢。恒温水浴锅的日常维护及保养